|  |
| --- |
| 西畴县2021年第一季度监督性监测结果公示 |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 云南文山英茂糖业有限公司 | 废水：流量、PH、COD、悬浮物、BOD5、氨氮、总磷、总氨 | 《制糖工业水污染物排放标准》（GB21909-2008） | 达标 |  |
| 废气：SO2、颗粒物、NOX | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 达标 |  |
| 厂界无组织：TSP、SO2 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 达标 |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 三类 （GB12348-2008） | 达标 |  |
| 2 | 西畴县污水处理厂 | 污水厂出水口：水温、PH、COD、BOD5、动植物油、石油类、氨氮、总氮、总磷、六价铬、总铬、铅、镉、汞、砷、悬浮物、粪大肠菌群、色度、阴离子表面活性剂、烷基汞 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 达标 |  |
| 无组织废气：氨气、硫化氢、臭氧、甲烷 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） | 达标 |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 二类 （GB12348-2008） | 达标 |  |
| 3 | 西畴县生活垃圾填埋厂 | 地下水监测井水质：水温、pH、高锰酸盐指数、硫酸盐、硝酸盐、氨氮、铁、锰、铜、锌、氰化物、挥发酚 砷、汞、氟化物、氯化物、六价铬、铅、镉、粪大肠菌群、浑浊度、肉眼可见物、亚硝酸盐（氮）、溶解性总固体、总大肠群、细菌总数、钼、钴、钡、镍、铍、总硬度、碘化物、滴滴涕、六六六、总α放射性、总β放射性 | 《地下水环境质量标准》Ⅲ类（GB/T14848-2017） | 达标 |  |
| 渗滤液处理站总排口水质：水温、COD、氨氮、总磷、总铬、镉、悬浮物、粪大肠菌群、pH、BOD5、总氮、六价铬、铅、汞、总砷、色度 | 《生活垃圾填埋厂污染控制标准》（GB16889-2008） | 达标 |  |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界噪声排放标准》 二类 （GB12348-2008） | 达标 |  |
| 无组织废气：硫化氢、氨气、甲烷、恶臭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）《生活垃圾填埋厂污染控制标准》（GB16889-2008） | 达标 |  |

|  |
| --- |
| 西畴县2021年第一季度城市噪声监测结果公示 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 城市功能区声环境质量 | 7个城市功能区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 达标 |  |
| 2 | 城市区域声环境 | 区域噪声101个监测点 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 达标 |  |

|  |
| --- |
| 西畴县2021年第一季度农村环境监测结果公示 |
|  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测对象 | 监测内容 | 执行标准 | 监测结果 | 备注 |
| 1 | 农村环境质量（西洒镇上果村） | 饮用水源水质：水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐、浊度 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） | 达标 |  |
| 环境空气：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧、一氧化碳 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 达标 |  |
| 地表水水质（上果水文站）：水温、pH、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、硒 砷、汞、镉、六价铬、铅氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、氯化物、阴离子表面活性剂性剂、粪大肠菌群、氟化物、铁、锰、透明度、硝酸盐氮、溶解氧、电导率、硫酸盐 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） | 达标 |  |